\documentclass{../bkbp}
\begin{document}
    \heading{KRT}{Elektromagnetische Schalter}{31.3.2022}
    \section{Galvanische Trennung}
    Ein elektromagnetischer Schalter wird eingesetzt, wenn die Steuerspannung und -strom erheblich geringer sind als der Laststrom.
    Hierbei entsteht eine sogenannte 'galvanische Trennung'. Das bedeutet, dass keine direkte Verbindung zwischen Schalter und Endgebraucher besteht.
    \section{Klemmen}
    Die Spule eines elektromagnetischen Schalters wird über die Klemmen A1 und A2 angesteuert. Bei angelegter Spannung besteht der geschaltete Zustand.
    \\
    Für gewöhnlich sind die anderen Klemmen durchgehend nummeriert, sodass ihre Funktion (Öffner NC / Schließer NO) erkennbar ist;
    Sofern eine Funktion mehr als ein mal vorliegt, so werden die Klemmen zusätzlich mit Dezimalstellen nummeriert; identische Dezimalstellen stehen für denselben Hilfskontakt.
    \begin{center}
    \begin{tabular}{c|c}
        Klemmbezeichnung & Funktion \\
        \hline
        Klemmen A1 und A2 & Spulenkontakte für die 1. Spule \\
        Klemmen B1 und B2 & Spulenkontakte für eine 2. Spule \\
        \hline
        Klemmen 1/L1, 3/L2 und 5/L3 & Lastkontakt Versorgerseite \\
        Klemmen 2/T1, 4/T2 und 6/T3 & Lastkontakt Gebraucherseite \\
        \hline
        Klemmen xx1 und xx2 & Öffnerkontakt \\
        Klemmen xx3 und xx4 & Schließerkontakt \\
        Klemmen xx5 und xx6 & Öffnerkontakt mit besonderer Funktion (zB. verzögert) \\
        Klemmen xx7 und xx8 & Schließerkontakt mit besonderer Funktion (zB. verzögert) \\
        \hline
        Klemmen xx1, xx2 und xx4 & Wechslerkontakt \\
        Klemmen xx5, xx6 und xx8 & Wechslerkontakt mit besonderer Funktion (zB. verzögert)
    \end{tabular}
    \end{center}
    Referenz: siehe Tabellenbuch Seite 127
    \section{Kenndaten von Schaltschützen}
    \begin{center}
    \begin{tabular}{c|l}
        Ansprechzeit (Einschaltzeit) & \begin{math} 20-40ms \end{math} \\
        \hline
        Rückfallzeit (Ausschaltzeit) & \begin{math} 20-40ms \end{math} \\
        \hline
        Steuerspannung & \makecell{
            \begin{math} DC 24..240V \end{math} \\
            \begin{math} AC 110..120V \end{math} \\
            \begin{math} AC 220..240V \end{math}
        } \\
        \hline
        Schaltleistung & \begin{math} 3..900kW \end{math}
    \end{tabular}
    \end{center}
\end{document}
