\documentclass{../bkbp}
\begin{document}
    \heading{RAD}{Drehstrommotoren}{4.5.2022}
    \section{Anschluss}
    Der Anschluss eines Motors ergibt sich aus Leiterspannung des Drehstromnetzes und der zulässigen Strangspannung der Ständerwicklung des Motors. \\
    Ein Motor kann auf zwei Arten angeschlossen werden;
    \begin{tabular}{c|c}
        Schaltung & Symbol \\
        \hline
        Sternschaltung & \begin{math}Y\end{math} \\
        Dreieckschaltung & \begin{math}\Delta\end{math}
    \end{tabular}
    \subsection{Klemmen am Motor}
    Das Klemmbrett am Motor hat 6 Anschlussklemmen. Diese Klemmen sind beschriftet mit U/V/W und jeweils zwei nummern. Diese Klemmen bezeichnen die Anschlüsse für die gleichnamigen Motorspulen U, V und W. \\
    Die gegenüberliegenden Klemmen sind versetzt, sodass auf im Falle einer Dreieckschaltung die Brücken im Gegensatz zur Sternschaltung gedreht werden können. \\
    Um die Drehrichtung des Motors zu wechseln, genügt es, zwei der drei angeschlossenen Außenleiter zu tauschen, und somit das Drehfeld umzukehren.
    \subsection{Spannungsangabe / Wicklungsschaltung}
    \begin{tabular}{c|c|c}
        Angabge auf dem Leistungsschild & Zulässige Strangspannung & Schaltung bei 400V-Leiterspannung \\
        \hline
        \begin{math}Y 400V\end{math} & \begin{math}230V\end{math} & \begin{math}Y\end{math} \\
        \begin{math}230/400 V\end{math} & \begin{math}230V\end{math} & \begin{math}Y\end{math} \\
        \begin{math}400/690 V \Delta/Y\end{math} & \begin{math}400V\end{math} & \begin{math}\Delta\end{math} \\
        \begin{math}230V \Delta / 400V Y\end{math} & \begin{math}230V\end{math} & \begin{math}Y\end{math}
    \end{tabular}
\end{document}