\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{BEC}{Anlagenprüfungen}{24.2.2023}
    \section{Netzsysteme}
    \begin{center}
    \begin{tabular}{c|c|c}
        TN-C & Terra/Neutral Combined & Mitgeführte PEN-Leitung \\
        \hline
        TN-S & Terra/Neutral Separate & Mitgeführte getrennte PE und N Leitung \\
        \hline
        TN-C-S & Terra/Neutral Combined to Separate & TN-C mit lokalem Potentialausgleich \\
        \hline
        TT & Terra/Terra & \makecell{Mitgeführte N-Leitung\\PE durch lokalen Potentialausgleich} \\
        \hline
        IT & Isolated/Terra & \makecell{Stern/Neutralpunkt ist nicht geerdet sondern isoliert\\Einzelne Außenleiter sind potentialfrei gegenüber Erde}
    \end{tabular}
    \end{center}
    \section{Besichtigungskriterien}
    \subsection{Schutz-, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen}
    \begin{enumerate}
        \item Sind die LS Schalter in richtigen Größen gewählt?
        \item Ist die Selektivität gegeben?
        \item Sind die korrekten RCDs verbaut?
    \end{enumerate}
    \subsection{Basisschutz (Schutz vor direktes Berühren)}
    \begin{enumerate}
        \item Sind alle Abdeckungen vorhanden und in Ordnung?
        \item Gibt es alte Leitungen die bspw. lose aus der Wand hängen?
    \end{enumerate}
    \subsection{Zugänglichkeit (HAK / HV / UV / ..)}
    \begin{enumerate}
        \item Sind alle Verteilungen zugänglich und erreichbar, um bspw. im Notfall abschalten zu können?
    \end{enumerate}
    \subsection{Schutzpotentialausgleich}
    \begin{enumerate}
        \item Ist eine Potentialausgleichsschiene vorhanden?
        \item Ist der Erdungswiderstand der Potentialausgleichsschiene zulässig?
        \item Sind alle Rohre, Heizungen etc. mit dem Potentialausgleich verbunden?
    \end{enumerate}
    \subsection{Zus. Schutzpotentialausgleich}
    \begin{enumerate}
        \item Sind alle leitfähigen Teile, welche ein eigenes Potential führen könnten, mit dem Potentialausgleich verbunden?\footnote{\Verb|https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/zusaetzlicher-schutzpotentialausgleich-fuer-schaltanlage-der-sk-i/|}
        \item Ist der Potentialausgleich gemäß dem vorliegenden Netzsystem ausgeführt?
    \end{enumerate}
    \subsection{Funktionspotentialausgleich}
    \begin{enumerate}
        \item Zusätzlicher Ringerder im Fundament eines Hauses
        \item Durch Verbindung zur Potentialausgleichsschiene wird die Schutzpotentialausgleichsfunktion im ganzen Haus verbessert
        \item Vermeidet im Falle eines Blitzeinschlages hohe Schritt- und Berührungsspannungen durch große Ableitoberfläche\footnote{\Verb|https://www.elektro-plus.com/elektroplanung/fundamenterder/funktionspotentialausgleichsleiter|}
    \end{enumerate}
    \ddate{21.4.2023}
    \section{Ablauf einer Prüfung}
    \begin{enumerate}
        \item Schutzleiterprüfung: Ist der Schutzleiterwiderstand bei allen jeweiligen Betriebsmitteln $R_{PE} \leq 1\Omega$?
        \item Isolationswiderstandprüfung: Ist der Isolationswiderstand zwischen L \& PE und N \& PE der gesamten Anlage $R_{ISO} \geq 1M\Omega$ während $U_{Mess} > U_{Nenn}$? \begin{enumerate}
            \item Für eine Messung zwischen den aktiven Leitern müssen sämtliche Betriebsmittel entfernt (z.B. Leuchtmittel ausgeschraubt) werden und alle Schalter eingeschaltet werden.
        \end{enumerate}
        \item RCD Auslösezeit: Ist die Auslösezeit der RCD im Fehlerfall $t_{Auslösung} \leq 30ms$?
    \end{enumerate}
    \section{Messwerte Laborwagen}
    Messwerte in Ohm $\Omega$\\
    \begin{tabular}{r|l||c|c}
        Messung von .. & Zu .. & Fluke 1653B & GM Profitest M+ \\\hline\hline
        Haupterdungsschiene & Gasinnenleitung & 0,02 & 0,00 \\\hline
        Haupterdungsschiene & Wasserleitung & 0,07 & 0,00 \\\hline
        Haupterdungsschiene & Heizungsvorlauf & 0,01 & 0,00 \\\hline
        Haupterdungsschiene & Heizungsrücklauf & 0,03 & 0,00 \\\hline
        Haupterdungsschiene & Anschluss PE-Stromkreisverteiler & 0,00 & 0,02 \\\hline
        Haupterdungsschiene & TK-Anlage & 9,96 & 10,10 \\\hline
        Haupterdungsschiene & BK-Anlage & 0,00 & 0,00 \\\hline
        Schutzleiterverbindung & Leuchte & 0,09 & 0,20 \\\hline
        Schutzleiterverbindung & Schutzkontaktsteckdose & 0,24 & 0,34 \\\hline
        Schutzleiterverbindung & CEE-Steckdose & 0,18 & 0,18
    \end{tabular}
\end{document}