\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{BEC}{E-Check}{17.2.2023}
    \section{Was ist der E-Check?}
    Der E-CHECK ist seit mehr als 25 Jahren das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte. \\
    Rund 11.500 Betriebe führen mittlerweile deutschlandweit den E-CHECK durch. \\
    Unverändert stehen die Sicherheit und der ordnungsgemäße Zustand elektrischer Anlagen bei den Kunden hoch im Kurs - sowohl bei Hauseigentümern und Mietern als auch bei Gewerbetreibenden.\footnote{\Verb|https://www.zveh.de/e-marke/e-check.html|} \\
    \\
    Ein E-Check muss durchgeführt werden, um korrekte Betriebsfunktion und -sicherhet zu gewährleisten. \\
    Er beweist, dass eine Anlage, ob im öffentlichen oder privaten Bereich, sicher und ihren Funktionen entsprechend installiert ist. \\
    Ein E-Check stellt eine Grundlage dar, auf der im Falle eines Unfalls Verantwortlichkeit nachgewiesen werden kann.
    \subsection{Prüffristen}
    \begin{enumerate}
        \item Ortsveränderliche Betriebsmittel z.B. in Büros sind mindestens alle 2 Jahre durchzuführen
        \item Werkstätten und Produktionsbereiche sind mindestens jährlich zu prüfen.
        \item Bei elektrischen Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln in unkritischer Umgebung ist ebenfalls eine regelmäßige Prüfung im Abstand von mindestens vier Jahren notwendig.\footnote{\Verb|https://www.esg-gesellschaft.de/wichtige-infos/e-check|}
    \end{enumerate}
    \paragraph{Die DGUV V3 soll beweisen, dass ein ungenügend ausgeführter E-Check NICHT der Auslöser für einen Unfall war.}
    \pagebreak
    \section{Ablauf}
    \subsection{Visuelle Begehung des Objekts}
    \subsubsection{Außenbereich}
    \begin{enumerate}
        \item Gibt es lose Kabelenden, die aus der Wand hängen?
        \item Gibt es Außeninstallationen? Schutzart prüfen; minimum: IP54 (siehe DIN EN 60529)
        \item Außeninstallationen ggf auf Wasserablagerungen prüfen
    \end{enumerate}
    \subsubsection{Innenbereich}
    \begin{enumerate}
        \item Gibt es lose Kabelenden, die aus der Wand hängen?
        \item Gibt es offene Abzweigdosen?
        \item Steckdosen überprüfen: Abdeckung verschmort oder beschädigt?
        \item Leuchten überprüfen: Abdeckungen intakt? In feuchten Räumen: Schutzart prüfen; minimum: IP44 (DIN 57100/VDE 100; siehe DIN EN 60529)
    \end{enumerate}
    \subsection{Praktische Begehung des Objekts}
    \subsubsection{Außenbereich}
    \begin{enumerate}
        \item Steckdosen auf Funktion der Schutz- und Neutralleiter prüfen
        \item Isolationsmessung an allen Zuleitungen für Außenbereich durchführen
    \end{enumerate}
    \subsubsection{Innenbereich}
    \begin{enumerate}
        \item Steckdosen auf Funktion der Schutz- und Neutralleiter prüfen
        \item Abzweigdosen prüfen:
        \begin{enumerate}
            \item Schutzleiter vorhanden? Funktion prüfen
            \item Klemmstellen prüfen:
            \begin{enumerate}
                \item Klemmen verschmort oder geschmolzen?
                \item Klemmen korrekt montiert? (Festigkeit der Verbindung)
            \end{enumerate}
            \item Leitungsart prüfen; sind veraltete Leitungen (zB. Stoffleitungen) verbaut? Ggf. ersetzen
            \item Deckel vorhanden?
        \end{enumerate}
        \item Schaltermaterial inkl. Abdeckungen auf Funktion und Intaktheit prüfen; ggf ersetzen
        \item Isolationsmessung an allen Steckdosen durchführen
    \end{enumerate}
    \subsubsection{Unter- und Hauptverteilungen}
    \begin{enumerate}
        \item Schmelzsicherungen prüfen
        \item FI Schutzschalter auf korrektheit prüfen:
        \begin{enumerate}
            \item Fehlerstrom in Wohnbereichen maximal 0.03A, maximal 0.05A aus Bestand
            \item Fehlerstrom in Feuchträumen maximal 0.03A
        \end{enumerate}
        \item Selektivität prüfen
        \item Auslösecharakteristiken prüfen. In Wohnbereichen: Typ A oder B
        \item FI Schutzschalter auf Funktion prüfen (Prüftaste und Isolationsmessgerät)
        \item Leitungsschutzschalter auf Funktion prüfen (Mechanischen Schaltvorgang prüfen; ggf Thermische oder Elektromagnetische Auslösung prüfen)
    \end{enumerate}
    \subsubsection{Rauchmelderinstallation}
    Rauchmelder auf Funktion prüfen. Optische Rauchmelder sind überall notwendig, außer in den folgenden Räumen:
    \begin{enumerate}
        \item Küche (ggf. thermischen Rauchmelder installieren)
        \item Badezimmer (ggf. thermischen Rauchmelder installieren)
    \end{enumerate}
\end{document}