\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{BEC}{Geräteprüfung}{17.10.2022}
    Geräteprüfung wird durchgeführt nach VDE 0701 \& 0702
    \section{Vorgehensweise}
    \begin{enumerate}
        \item Sichtprüfung
        \begin{enumerate}
            \item Kabel intakt?
            \item Gehäuse intakt?
        \end{enumerate}
        \item Schutzleiterwiderstand gegen Gehäuse prüfen:
        \begin{enumerate}
            \item Während der Prüfung: Anschlusskabel bewegen und leicht biegen um ein Verwendungsszenario zu simulieren.
            \item $R_{PE} < 0.3\Omega$
            \item Nach 5 Metern für alle 7.5 Meter $R_{PE} + 0.1\Omega$
            \item Bis zu maximal $R_{PE} < 1.0\Omega$
        \end{enumerate}
        \item Isolationsmessung (Schutzleiter gegen Außenleiter) durchführen
        \begin{enumerate}
            \item Für Schutzklasse 1: $R_{iso} > 1M\Omega$ und $I_{EA} < 3.5mA$
            \item Für Schutzklasse 2: $R_{iso} > 2M\Omega$ und $I_{EA} < 0.5mA$
            \item Bei Wärmegeräten bis $3.5kW$: $I_{EA} < 3.5mA$
            \item Bei Wärmegeräten über $3.5kW$: $I_{EA} + 1.0mA$ je $1kW$
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
    Nach erfolgreicher Prüfung wird ein VDE Aufkleber mit Prüfjahr und -monat angebracht.
    \\\\
    Prüfungsgründe
    \begin{enumerate}
        \item Erstprüfung wird vom Hersteller durchgeführt
        \item Wiederholungsprüfung muss alle 2 Jahre wiederholt werden, in einer Werkstatt jedes Jahr.
        \item Änderungsprüfung bei jeder änderung am Gerät, z.B. beim Tausch der Anschlussleitung
        \item Instandsetzung
    \end{enumerate}
    Bemerkungen:
    \begin{enumerate}
        \item "Schutzleiter gegen Selbstlockern und Korrosion geschützt" gilt primär für getauschte Anschlussleitungen
    \end{enumerate}
\end{document}