\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{GOS}{Dahlanderschaltung}{9.1.2023}
    \section{Dokument 04 Dahlanderschaltung Fachkunde Elektrotechnik S.120}
    Grundfunktionen der Schaltung
    \begin{enumerate}
        \item F1 ist die Hauptsicherung
        \item F2 und F3 sind Motorschutzrelais für niedrige und hohe Drehzahl
        \item F4 ist die Steuersicherung
        \item Q1 ist das Netzschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item Q2 ist das Sternschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item Q3 ist das Netzschütz für die niedrige Drehzahl im Dreieckbetrieb 
        \item S1 schaltet die Anlage ab
        \item S2: \begin{enumerate}
            \item S2 aktiviert den langsamen Betrieb
            \item Verriegelt S3 durch Taster- und Schützverriegelung
            \item Schaltet Q3 ein; dieses hält sich dann selbst
        \end{enumerate}
        \item S3: \begin{enumerate}
            \item S3 aktiviert den schnellen Betrieb
            \item Verriegelt S2 durch Taster- und Schützverriegelung
            \item Schaltet zunächst Q2 ein; dieses schaltet Q1 ein, welches dann Q2 aktiviert hält
        \end{enumerate}
        \item P1 zeigt an, ob eines der Motorschutzrelais ausgelöst hat und somit eine Störung vorliegt
    \end{enumerate}
    \pagebreak
    \section{Dokument 05 Dahlanderschaltung Ü-Aufgabe [aus GP]}
    \begin{enumerate}
        \item F0 ist die Hauptsicherung für Last- und Steuerstromkreis
        \item F1 und F2 sind Motorschutzschalter für niedrige und hohe Drehzahl
        \item F3 ist die Steuersicherung
        \item Q1 ist das Netzschütz für die langsame Drehzahl im Dreieckbetrieb \begin{enumerate}
            \item Verriegelt Q2 und Q3, wenn aktiv
            \item Wird durch Q2 und Q3 verriegelt
        \end{enumerate}
        \item Q2 ist das Sternschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item Q3 ist das Netzschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item K1 ist ein Hilfsschütz, welches über seine Kontakte 13/14 die Selbsthaltung ausführt
        \item K2 ist ein Zeitrelais, welches die Anlage nach 5 Sekunden über seine Kontakte 15/18/19 in den schnellen Doppelsternbetrieb umschaltet
        \item S0 ist ein Not-Aus für die gesamte Steuerung
        \item S1 ist ein Drehschalter, der den Tipp-/Revisionsbetrieb aktiviert
        \item S2 schaltet den Skilift ab \begin{enumerate}
            \item Hierbei fällt zunächst K1 ab
            \item Hierdurch fällt die Steuerspannung an K2, Q1, Q2 und Q3 ab
            \item Außerdem wird auch der Revisionsbetrieb abgeschaltet
        \end{enumerate}
        \item S3 startet den Skilift \begin{enumerate}
            \item Schaltet zunächst K1 ein, welches dann in die Selbsthaltung geht und die Steuerspannung für den Automatikbetrieb durchschaltet
            \item Durch K1 werden zunächst K2 und Q1 für den langsamen Betrieb aktiviert
            \item Sobald K2 nach 5 Sekunden umgeschaltet hat, fällt Q1 ab und Q2 wird freigeschaltet und aktiviert, darauffolgend wird Q3 aktiviert
        \end{enumerate}
        \item S4 ist ein Taster, der im Revisionsbetrieb die Steuerung für den Tippbetrieb erfüllt \begin{enumerate}
            \item Schaltet unabhängig von K1 und K2 den langsamen Betrieb ein
            \item Ist im Automatikbetrieb über die Kontakte 21/22 von K1 verriegelt
        \end{enumerate}
        \item P1 zeigt an, ob der Revisionsbetrieb aktiviert ist
        \item P2 zeigt an, ob der langsame Betrieb aktiv ist \begin{enumerate}
            \item Wird über Kontakt 13/14 des Schützes Q1 aktiviert
        \end{enumerate}
        \item P3 zeigt an, ob der schnelle Betrieb aktiv ist \begin{enumerate}
            \item Wird über Kontakt 13/14 des Schützes Q3 aktiviert
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
    \pagebreak
    \section{Dokument 07 Dahlanderschaltung Ü-Aufgabe 2}
    \begin{enumerate}
        \item F1 ist die Hauptsicherung für den Laststromkreis
        \item F2 ist die Steuersicherung
        \item Q1 ist das Netzschütz für die langsame Drehzahl im Dreieckbetrieb \begin{enumerate}
            \item Verriegelt Q2 und Q3, wenn aktiv
            \item Wird durch Q2 und Q3 verriegelt
        \end{enumerate}
        \item Q2 ist das Sternschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item Q3 ist das Netzschütz für die hohe Drehzahl im Doppelsternbetrieb
        \item S0 ist ein Taster zur Abschaltung
        \item S1 ist ein Taster für den langsamen Betrieb \begin{enumerate}
            \item Besitzt einen Öffner- und einen Schließerkontakt
            \item Öffnerkontakt 1/2 ist parallel zu S0, um direkte Umschaltung zu gewährleisten
            \item Schaltet Q1 ein für den langsamen Dreieckbetrieb
        \end{enumerate}
        \item S2 ist ein Taster für den schnellen Betrieb \begin{enumerate}
            \item Besitzt einen Öffner- und einen Schließerkontakt
            \item Öffnerkontakt 1/2 ist parallel zu S0, um direkte Umschaltung zu gewährleisten
            \item Schaltet Q2 ein, um den Doppelstern zu bilden
            \item Daraufhin schaltet Q3 ein, um den Motor in den Doppelsternbetrieb zu bringen
        \end{enumerate}
        \item P1 ist ein Kontrollämpchen in S1 und zeigt an, ob der langsame Betrieb aktiv ist
        \item P2 ist ein Kontrollämpchen in S2 und zeigt an, ob der schnelle Betrieb aktiv ist
    \end{enumerate}
\end{document}