\documentclass{../bkbp}
\begin{document}
    \heading{Goss}{Brandmeldeanlagen}{15.11.2023}
    \section{Übungsaufgaben}
    \subsection{Aufgabe 59}
    \begin{enumerate}
        \item Raucherkennungsmelder
        \item Thermische Brandmelder
        \item ggf Rauchablüftung
        \item Brandmeldezentrale
    \end{enumerate}
    \subsection{Aufgabe 60}
    \subsubsection{Teilaufgabe a)}
    Aufbau der Meldelinien und weitergabe von Meldungen an bspw. Feuerwehr.
    \subsubsection{Teilaufgabe b)}
    Die Zentrale ist so abzusichern, dass sie in so vielen Fehlerfällen wie möglich weiterhin versorgt wird.
    \subsection{Aufgabe 61}
    Ein nichtautomatischer Melder kann einen Brand nicht von selbst erkennen, wie zum Beispiel ein Handmelder.
    \subsection{Aufgabe 62}
    \begin{tabular}{l|l|l|l}
        Meldertyp & Rauchmelder & Wärmemelder & Flammenmelder \\\hline
        Brandentwicklung & langsam & mäßig & schnell \\
        Brandkennzeichen & Rauchentwicklung & Große Brandhitze & Gute Brennstoffe \\
        Einsatzbeispiele & Lager & Küche oder Dusche & Lager
    \end{tabular}
    \subsection{Aufgabe 63}
    Ein Meldebereich ist ein Bereich eines Gebäudes in welchem ein Brand sich leicht ausbreiten kann.
    \subsection{Aufgabe 64}
    Eine Meldegruppe ist eine Sammlung verschiedener Melder und sollte sich mit mindestens einer weiteren Meldegruppe überschneiden.
    \subsection{Aufgabe 65}
    Brandmelder werden idR nach (ggf auch Meldebereich) Meldegruppe und einer durchlaufenden Nummer gekennzeichnet.
    \subsection{Aufgabe 66}
    \subsubsection{Teilaufgabe a)}
    $8.2m^2$
    \subsubsection{Teilaufgabe b)}
    $4$
    \subsubsection{Teilaufgabe c)}
    $9?$
    \subsubsection{Teilaufgabe d)}
    $?$
    \subsubsection{Teilaufgabe e)}
    $?$
    \subsubsection{Teilaufgabe f)}
    $?$
    \subsection{Aufgabe 67}
    ???
    \section{04 Ü-Aufgabe 1}
    \subsection{Aufgabe 1.5}
    \subsubsection{Teilaufgabe 1}
    Ein optischer Rauchwarnmelder besteht aus einer LED und einem Lichtsensor. \\
    Die LED leuchtet durch eine Spiegelkammer auf den Sensor, und es wird gemessen wie viel Licht ankommt. \\
    Wird genug Licht durch zB Staub oder Rauch gebrochen oder blockiert, so löst der Melder einen Alarm aus.
    \subsubsection{Teilaufgabe 2}
    In Dusch- und Umkleideräumen kann es durch heißes Wasser oder Deospray zu Nebelentwicklung kommen, was zu einer Fehlauslösung führen kann. \\
    Hier kann alternativ ein Thermischer Melder installiert werden.
    \subsubsection{Teilaufgabe 3}
    Ein mal pro Jahr über die Testtaste auf Funktion, und auf Ladezustand der Batterie.
    \section{05 Ü-Aufgabe 2}
    \subsection{Aufgabe 1.10}
    \subsubsection{Teilaufgabe 1}
    PTC
    \subsubsection{Teilaufgabe 2}
    $1k\Omega$
    \subsubsection{Teilaufgabe 3}
    $1.4k\Omega$
    \subsubsection{Teilaufgabe 4}
    In einem NTC steigt der Widerstand mit sinkender Temperatur, während der Widerstand in einem PTC mit steigender Temperatur steigt.
\end{document}