\documentclass{../bkbp}
\begin{document}
    \heading{Goss}{Einbruchmeldeanlagen}{20.9.2023}
    \section{03 Übungsaufgaben}
    \subsection{Aufgabe 42}
    \begin{tabular}{c|c}
        Typ & Menge \\\hline\hline
        Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder & 4 \\\hline
        Glasbruchmelder & 9 \\\hline
        Magnetkontakt & 9 \\\hline
        Schließblechkontakt & 2 \\\hline
        Überfallmelder & 3 \\\hline
        Akustischer Signalgeber & 3 \\\hline
        Optischer Signalgeber & 1 \\\hline
        Blockschloss & 1 \\\hline
        Telefonwählgerät & 1 \\\hline
        Zentrale & 1
    \end{tabular}
    \subsection{Aufgabe 43 - Melderarten nach Anwendung}
    \begin{enumerate}
        \item Vorfeldüberwachung \begin{enumerate}
            \item Videokamera
        \end{enumerate}
        \item Außenhautüberwachung \begin{enumerate}
            \item Glasbruchmelder
            \item Magnetkontakt
            \item Schließblechkontakt
        \end{enumerate}
        \item Objektüberwachung \begin{enumerate}
            \item Videokamera
            \item Bewegungsmelder
            \item Deckelkontaktmelder (z.B. Vitrinen)
        \end{enumerate}
        \item Raumüberwachung \begin{enumerate}
            \item Videokamera
            \item Bewegungsmelder
            \item Schließblechkontakt
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
    \subsection{Aufgabe 44 - Infrarot- und Ultraschall Bewegungsmelder}
    \subsubsection{Teilaufgabe a) - Venn-Diagramm}
    nö
    \subsubsection{Teilaufgabe b) - Funktionsweise Dualmelder}
    Ein Dualmelder beinhält sowohl einen Infrarotbasierten, als auch einen Ultraschallbasierten Bewegungsmelder. \\
    Hierbei wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn beide Meldearten zugleich schalten. \\
    Dies Verringert das Risiko einer Falsch-Positiven Meldung.
    \subsubsection{Teilaufgabe c) - Vorfeldüberwachung}
    Bewegungsmelder dürfen bei der Vorfeldüberwachung nicht an die Alarmzentrale gekoppelt werden, da sie in diesen Bereichen viel potential für Falsch-Positiv Meldungen bieten, bspw. bei Postboten oder Tieren.
    \subsection{Aufgabe 45 - Dimensionierung Glasbruchmelder}
    siehe bild
    \subsection{Aufgabe 46 - Anwendungsbereiche}
    \subsubsection{Magnetkontakte}
    werden eingesetzt wenn man festellen will wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet werden. \\
    Das Signal kann im Abwesenheitsfall als Alarmauslöser verwendet werden.
    \subsubsection{Schließblechkontakte}
    werden eingesetzt, um zu prüfen ob beispielsweise eine Tür abgeschlossen ist. \\
    Sofern scharf geschaltet, kann eine Änderung des Zustands als Einbruchsversuch gewertet werden.
    \subsection{Aufgabe 47 - Meldelinienarten}
    \subsubsection{Nummer 1 - Arbeitsstromprinzip}
    Hierbei werden Schließer Parallel geschaltet.\\
    Sobald ein Kurzschluss zwischen + und - besteht (auch bspw. durch ein beschädigtes Kabel), wird Alarm ausgelöst.
    \subsubsection{Nummer 2 - Ruhestromprinzip}
    Hierbei werden Öffner in Reihe geschaltet.\\
    Sobald die Spannung an - eine große Abweichung von der Spannung an + aufweist, wird Alarm ausgelöst.\\
    Auch bei bspw einem Kabelbruch wird Alarm ausgelöst.
    \subsubsection{Nummer 3 - Stromverstärkungsprinzip}
    Ähnlich wie das Arbeitsstromprinzip, mit einem zusätzlichem Widerstand zwischen + und -.\\
    Sobald der Widerstand zwischen + und - kleiner ist als $R_A$, so wird Alarm ausgelöst.
    \subsubsection{Nummer 4 - Stromschwächungsprinzip}
    Hierbei werden Öffner in Reihe geschaltet
    \section{AB 13 Ü-Augabe 5}
    \subsection{A1}
    \begin{enumerate}
        \item Hörbar, über Lautsprecher oder Sirenen
        \item Sichtbar, über Blitzleuchten oder Blinkleuchten
        \item Mobil, bspw. über Handybenachrichtigungen oder Telefonanlagen
    \end{enumerate}
    \subsection{A2}
    \subsection{A3}
    Eine Glasscheibe kann durch Sicherheitsdrähte oder Glasbruchmelder gesichert werden. \\
    Sicherheitsdrähte erzeugen einen physischen Schutz, da sie recht dünn und dementsprechend scharf sein können.
    \subsection{A4}
    Ein aktiver Melder überprüft regelmäßig den Zustand seiner Umgebung, z.B. über Abtastung.\\
    Ein passiver Melder reagiert lediglich auf äußere Einflüße, bspw. Wärmeentwicklung bei einem infrarotbasiertem Präsenzmelder.
    \subsection{A5}
    \subsection{A6}
    \subsection{A7}
    Weil dann kein Rauch den Melder erreichen kann
    \subsection{A8}
    Rauch steigt nach oben
    \subsection{A9}
    Er soll den Ruhestrom begrenzen
    \subsection{A10}
    \subsection{A11}
    \subsubsection{Außenhautüberwachung}
    \begin{enumerate}
        \item Glasbruchmelder
        \item Magnetkontakt
        \item Schließblechkontakt
    \end{enumerate}
    \subsubsection{Raumüberwachung}
    \begin{enumerate}
        \item Videokamera
        \item Bewegungsmelder
        \item Schließblechkontakt
    \end{enumerate}
    \subsection{A12}
    \subsection{A13}
    \subsection{A14}
\end{document}