\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{}{G-ETEM3}{7.8. bis 11.8.2023}
    \section{Biegeradien}
    $3 * D$ bei einem Durchmesser $<12mm$
    $4 * D$ bei einem Durchmesser $\geq12mm$
    \section{Meldeanlage 1 - Möbelhaus}
    Rahmenbedingungen:
    \begin{enumerate}
        \item S1 - Klingeltaster \begin{enumerate}
            \item Aktiviert Leuchte P1 und P2
            \item Aktiviert Hupe P3
            \item Beides über Selbsthaltung
        \end{enumerate}
        \item S3 und S4 - Quittierung \begin{enumerate}
            \item Deaktiviert P2 und P3
        \end{enumerate}
        \item B1 - Grenztaster \begin{enumerate}
            \item Deaktiviert P1
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
    \section{Patientenrufanlage}
    Rahmenbedingungen:
    \begin{enumerate}
        \item S3 - Ruftaster \begin{enumerate}
            \item Erste Betätigung aktiviert die Selbsthaltung für P1
            \item Zweite Betätigung aktiviert die Selbsthaltung für P2
        \end{enumerate}
        \item S2 - Anwesenheitstaster \begin{enumerate}
            \item Deaktiviert Selbsthaltung für P1 und P2
            \item Aktiviert Selbsthaltung für P3
        \end{enumerate}
        \item S1 - Rücksetztaster \begin{enumerate}
            \item Deaktiviert P3 und ggf noch aktive Selbsthaltungen
        \end{enumerate}
    \end{enumerate}
\end{document}
