\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{HAH}{Bussysteme}{6.3.2024}
    \section{Bussysteme AB}
    \subsection{Aufgabe 1}
    \subsubsection{Analog}
    Verarbeitung von Daten basierend auf verschiedenen Spannungen
    \subsubsection{Digital}
    Verarbeitung von Daten basierend auf binären Signalen (EIN oder AUS)
    \img{DigitalVsAnalog01.png}{Digitale und Analoge Signale} \\
    In Abbildung 1 sichtbar sind oszillierende Analoge (blau) und Digitale (rot) Signale eingezeichnet. \\
    Man beachte, dass das analoge Signal sowohl einen fließenden Übergang zwischen 0 und 1, als auch negative Werte erlaubt, während das digitale Signal nur einen Wert von entweder 0 oder 1 zulässt.
    \pagebreak
    \subsubsection{Bit}
    Ein Bit ist ein Teil einer Einheit, in der Daten gespeichert und übertragen werden (siehe Byte)
    \subsubsection{Byte}
    Ein Byte ist die Einheit, in der Daten gespeichert werden. Ein Byte besteht aus 8 Bits. \\
    Ein einzelner Byte kann als Zahl dargestellt werden. Hierbei wird der Wert anhand des Binärsystems gewählt. \\
    Beispiel:
    \begin{center}
    \begin{tabular}{l|c|c|c|c|c|c|c|c}
        Stellenwert & 128 & 64 & 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\\hline
        Bit         &   0 &  1 &  0 &  1 & 1 & 0 & 1 & 1
    \end{tabular}
    \end{center}
    Wenn man alle Bitstellen addiert, erhält man den Wert des Bytes: 91
    \subsubsection{Mbit}
    Ein Mbit sind eine Million Bits
    \subsubsection{Megabyte}
    Ein Megabyte sind 1 Million Bytes
    \subsubsection{Amplitude}
    Die Aplitude ist die Stärke, mit der ein wellenförmiges Signal ausschlägt
    \subsubsection{Frequenz}
    Die Frequenz ist die Menge pro Sekunde, in der ein wellenförmiges Signal ausschlägt
    \subsubsection{Periodendauer}
    Die Periodendauer beschreibt die Länge bis ein wellenförmiges Signal eine Frequenzperiode übertragen hat
    \subsubsection{Impulsdauer}
    Die Impulsdauer gibt die Dauer an, für die ein aktives, 'hohes' Signal ausschlägt
    \subsubsection{Takt}
    Ein Takt ist die Zeitspanne, in der eine Routine eines Programms vollständig oder zustandsgetreu abläuft.
    \subsection{Aufgabe 2}
\end{document}
