\documentclass{../bkm}
\begin{document}
    \heading{BEC}{DIN VDE 0105-100}{7.11.2022}
    \section{Abkürzungen}
    \subsection{DIN}
    Steht für "Deutsche Industrie-Norm" oder auch "Deutsches Institut für Normung"
    \subsection{VDE}
    Steht für "Verband der Elektrotechnik, Elektronik & Informationstechnik"
    \subsection{DGUVV}
    Steht für "Deutsche gesetzliche Unfallversicherungs Vorschrift"
    \section{Inhalt der DIN VDE 0105-100}
    \begin{enumerate}
        \item Gilt für elektrische Anlagen aller Spannungsebenen
        \item Gilt für Erzeugung, Umwandlung, Übertragung, Verteilung und Anwendung von elektrischer Energie
        \item Wartung
        \begin{enumerate}
            \item Regelmäßige Wiederholungsprüfungen
            \item Durch Besichtigen und Messen
        \end{enumerate}
        \item Schutzleiterwiderstand $<1\Omega$
        \item Potentialausgleichsleiterwiderstand $<0.1\Omega$
        \item $R_{iso}$
        \begin{tabular}{c|c|c}
            Mindestwiderstand & Nennspannung & Prüfspannung \\
            \hline
            $\geq 0.25M\Omega$ & SELV / PELV & 250V \\
            $\geq 1M\Omega$ & bis 500V & 500V \\
            $\geq 1M\Omega$ & 500V bis 1000V & 1000V
        \end{tabular}
    \end{enumerate}
\end{document}